采购需求
一、项目概况
1.项目名称：国投大厦监控硬盘升级采购项目
2.采购单位：国投大厦管理运营单位
3.项目地点：国投大厦监控机房
4.资金来源：单位自筹资金
5.项目概述：本次采购监控专用硬盘、24 盘位嵌入式网络硬盘录像机，完成旧存储设备拆除、新机上架、阵列配置、录像策略调试全流程改造，保障大厦视频监控系统稳定可靠运行。
6.报价说明：本次投标报价为全流程综合包干价，包含设备原厂供货、运输、上楼搬运、旧设备拆除清运、机架安装、RAID 阵列配置、监控系统调试、辅材耗材、检测、培训、3 年质保（硬盘）、上门运维、增值税税费等全部费用，采购人无需支付任何额外增项费用。
7.供货工期：合同签订并完成现场交底后7个日历天内完成全部供货、安装、调试、现场清理并通过竣工验收。
8.现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘，各潜在供应商可自行前往项目现场实地勘查，充分了解现场机房环境、原有设备配套条件、施工点位等全部现场情况；供应商踏勘产生的交通、人工、耗材等一切费用自行承担，踏勘过程中应遵守大厦现场管理相关规定，做好安全防护。供应商投标即视为已充分知悉现场全部现状，后期不得以现场情况不明为由提出增价、延长工期等诉求。
二、项目需求
	序号
	货物名称
	规格技术参数
	数量
	单位

	1
	4TB 监控级硬盘
	★存储参数
1.标称容量：4TB
2.外形规格：3.5-inch
3.接口类型：SATA 6Gb/s
4.刻录技术：CMR（垂直磁记录），严禁SMR
5.转速：≥7200RPM
6.缓存： ≥256MB
7.最大读取速度： ≥180MB/s
8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
9.平均读写功率（W）：3.7W
10.加载/卸载周期：600,000
11.MTBF：≥2,000,000小时
12.年负荷（TB/年）：≥180TB/年
13.工作状态温度(°C)：0-65℃
14.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×20.2mm(H)质保：
15.原厂 3 年有限质保，非人为损坏免费换新，提供官方质保凭证
	35
	块

	2
	[bookmark: OLE_LINK1]8TB 监控级硬盘
	★存储参数
1.标称容量：8TB
2.外形规格：3.5-inch
3.接口类型：SATA 6Gb/s
4.刻录技术：CMR（垂直磁记录），严禁SMR
5.转速：≥7200RPM
6.缓存： ≥256MB
7.最大读取速度： ≥215MB/s
8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
9.平均读写功率（W）：3.7W
10.加载/卸载周期：600,000
11.MTBF：≥2,000,000小时
12.年负荷（TB/年）：≥180TB/年
13.工作状态温度(°C)：0-65℃
14.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×20.2mm(H)
	19
	块

	3
	24 盘位嵌入式网络硬盘录像机（NVR）
	1.4U机架式24盘位，支持硬盘热插拔嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源
2.【硬件规格】
存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：≥4×HDMI，≥2×VGA
网络接口： ≥4×RJ45千兆以太网口
报警接口：16路报警输入，8路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
3.【产品性能】
输入带宽：768Mbps（开启RAID后为≥512Mbps）
输出带宽：768Mbps（开启RAID后为≥512Mbps）
接入能力：≥128路H.264/H.265高清码流
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出
RAID模式：RAID0/1/5/6/10，支持全局热备须与现有监控系统品牌/平台兼容：符合 GB/T28181 国标协议，可无缝对接政务 / 园区上级视频管理平台；4、系统功能：硬盘健康实时监测、坏盘声光预警；断网续传、录像自动补录；按时间 / 报警 / 人形智能检索回放；分级账号权限，全程操作日志审计；支持周界越界、区域入侵智能侦测；5、质保：整机原厂 3 年免费质保，7×24 小时远程技术支持，4 小时本地上门维修
	1
	台


三、商务要求
（一）供货及工期
1.合同签订、现场交底完成后 7 个日历天内完成全部设备供货、旧设备拆除、机架上架、阵列配置、系统调试、现场垃圾清运，一次性提请采购人竣工验收。
2.工期违约：每逾期 1 日历天，扣除合同总价款 0.5%；逾期超过 7 日历天，采购人有权单方面解除合同，中标供应商须承担重新采购差价、工期延误、运维损失等全部经济损失。
（二）投标资料与产品资质
[bookmark: _GoBack]1.所有设备须为原厂全新正品，严禁翻新、拆机、工包、库存积压产品，供货同步提供原厂出厂合格证、出厂检测单据。
2.投标文件须提供产品官网参数截图、近 2 年内具备 CMA 资质第三方检测报告，报告可在全国认证认可信息公共服务平台核验，复印件加盖投标人公章。3.本项目不接受联合体投标。
四、验收标准
（一）到货初验
设备送达现场后，采购人与中标人共同开箱查验，核对产品型号、规格、数量、外观、原厂标识、配件清单，设备无破损、型号参数与采购需求一致方可进场施工；外观破损、型号不符的，中标人 3 日内无条件更换全新合格设备。
（二）功能竣工验收
1.硬盘验收：随机抽取硬盘样品核验 CMR 磁记录规格、读写速度、振动耐受性能，杜绝 SMR 叠瓦硬盘；设备满负载连续 72 小时不间断写入测试，无丢盘、录像中断、读写报错现象。
2.NVR 录像机验收：完整搭建 RAID 阵列，模拟单硬盘故障，验证录像数据不丢失；逐项测试 128 路摄像机接入、多路同步解码、三屏异源输出、GB/T28181 平台对接、硬盘故障预警、断网续传、智能检索、权限日志等全部功能，所有功能正常稳定。
3.整体验收：整套存储系统连续稳定运行 48 小时无异常，运维人员可独立完成硬盘巡检、录像调取、故障排查操作，视为验收合格。
（三）不合格处置
验收不达标，中标人须在 3 个工作日内无偿更换全新设备、重新调试直至验收合格，期间产生的人工、耗材、工期延误等全部损失由中标人自行承担。
五.售后服务与质保要求
1.质保期限：硬盘、网络硬盘录像机整机原厂 3 年免费质保，质保期自项目整体竣工验收合格当日起计算。
2.故障响应机制：全年 7×24 小时技术服务热线支持；硬件故障报修后，4 小时内抵达国投大厦现场开展维修、更换服务。
3.免费培训服务：安装调试完成后，对大厦运维管理人员开展免费实操培训，内容包含 RAID 阵列管理、录像调取备份、硬盘故障排查、上级平台对接操作等。
六.质保期满服务：质保到期后，中标人提供终身成本价设备更换、上门维保服务，免收上门工时费，提供长期技术咨询支持。

