采购清单及技术参数
1、采购标的要求
根据项目现场实际需要，在指定区域完成围栏及石笼建设，满足以下功能目标：
（1）围栏系统应具备安全防护、区域隔离功能，结构稳固，能抵御常规外力冲击；
（2）石笼结构应具备护坡、挡土或护岸功能，网箱填充饱满，整体稳固；
（3）所有材料应具备良好的防腐、防锈性能，适应户外长期使用。
2.采购标的内容
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	热镀锌钢管
	高度6米/根，外径6公（60mm），壁厚3mm，热浸镀锌工艺，镀锌层厚度≥85μm均匀，无漏镀、气泡、裂纹等缺陷
	250
	根
	

	2
	围拦网
	高5米，18股3号网眼，镀锌钢丝编结网
	1000
	米
	

	3
	围绳
	480头，300斤，镀锌钢丝绳或高强度防腐绳索
	1
	批
	

	4
	石笼（含石材及加工）
	长度1000米，格宾石笼，含石材填充及网箱加工
	1000
	米
	粒径宜为100mm-200mm，不得使用风化、薄片状石料


3.主要材料技术要求：
（1）热镀锌钢管：基材应符合GB/T 3091-2025的要求；镀锌层应采用热浸法镀锌工艺，钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应不小于300g/㎡；钢管壁厚3mm，允许偏差应符合GB/T 3091-2025的规定；表面应光滑，不得有影响使用的缺陷。
（2）围拦网：应采用镀锌钢丝制作，钢丝表面镀锌层应均匀、连续，无漏镀、剥落等缺陷；网眼规格为18股3号（即网孔规格为3号标准），编结牢固，网面平整；立柱应与热镀锌钢管配套使用，连接件应具备防锈防腐性能；整体结构应具有足够的强度和稳定性。
（3）围绳：应为镀锌钢丝绳或高强度防腐绳索，规格满足480头编结使用要求；总重量约300斤，防腐性能良好，适用于户外长期使用；应与围栏网及立柱配套使用，连接牢固。
[bookmark: _GoBack]（4）石笼：网箱钢丝应采用热镀锌或锌铝合金镀层钢丝，镀锌量不小于245g/㎡，钢丝抗拉强度应在350～500MPa之间；网箱结构为双绞合六边形网目，网面平整，编结牢固；填充石材应采用坚硬、耐久的天然石材，粒径应满足网箱填充要求，不得使用风化、易碎石材；石笼安装应稳固，网箱之间连接牢固，填充饱满。


